\documentclass[12pt]{scriptgj}
\usepackage{t1enc,a4,german,gerald}
\usepackage[cp437de]{inputenc}
\pagestyle{empty}

\begin{document}

\section*{Abstract}

Jenke, Gerald \\

{\bf Erzeugung von XUV-- und R�ntgenstrahlung mit \\
Femtosekunden--Laserimpulsen} \\

Die Entdeckung von neuen Lasermaterialien, wie z.\,B.\ dem Titan-Saphir Kristall, 
erm�glichte die Realisierung neuer Ultrakurzpuls--Laser mit extrem hohen 
Spitzenleistungen und elektrischen Feldst�rken die deutlich �ber denen der
inneratomarer Felder liegen. 
In der vorliegenden Arbeit wird die Erzeugung von Strahlung im
vakuum-ultravioletten Spektralbereich (VUV-Strahlung: 0,2\,nm bis 200\,nm)
und im R�ntgenspektralbereich durch die Bestrahlung von Festk�rperoberfl�chen
mit Femtosekunden--Laserimpulsen beschrieben.  \\

Die Erzeugung h�herer Harmonischer an Festk�rperoberfl�chen mit fs-Laser\-im\-pul\-sen
wurde zum ersten Mal bis zur 18.\ Harmonischen nachgewiesen.
Die Strahlung der Harmonischen besteht aus einzelnen monochromatischen Linien und
die Intensit�t der Harmonischen f�llt zu h�heren Ordnungen hin monoton ab.
Das Kontrastverh�ltnis von Spitzenintensit�t zu Impulsuntergrund des anregenden 
Laserimpulses beeinflusst entscheidend die Intensit�t der Harmonischen.
Die Strahlung ist gut geb�ndelt und koh�rent. \\

Aus der Wechselwirkung eines fokussierten fs-Laserimpuls mit einer Festk�rper\-oberfl�che
entsteht ein Mikroplasma mit extremen Eigenschaften. Mikroplasmen sind Strahlungsquellen, 
die in einem weiten Bereich des kurzwelligen Spektrums, bis hin zu MeV--R�ntgenstrahlung,
emittieren. Die Strahlung wird auf einer Zeit\-skala von unter 1\,ps emittiert und liegt damit 
deutlich (etwa zwei Gr�"senordnungen) unterhalb der mit bisherigen Methoden, wie z.\,B.\ 
gepulste R�ntgenquellen oder Synchrotronstrahlung, erreichten minimalen Impulsdauer.
Die Ergebnisse zeigen, dass R�ntgenemissionen aus Ultrakurzzeit Laserplasmen 
starke Linienstrahlung aufweisen. Die Strahlung selektierter Linien wurde mit mit gebogenen 
Kristallen fokussiert. Durch die Auswahl des Targetmaterials und der Oberfl�chenbeschaffenheit
konnte die R�ntgenausbeute gesteigert werden. Aufgrund der Ergebnisse sind erste Anwendungen 
der Strahlung bereits durchgef�hrt worden. \\

Ein einfaches und robustes Detektorsystem f�r den VUV-Strahlungsbereich bestehend aus 
Phosphorschirm/Abbildungsoptik/CCD-Kamera wurde entwickelt und kalibriert.
Erstmals wurde gezeigt, dass durch VUV-Strahlung Strahlensch�den in r�ckseitig ged�nnte 
CCD-Chips induziert werden, die durch die Bestrahlung mit UV-Licht ausgeheilt werden k�nnen.


\end{document}
